
**升级CAN IP**

**需求：**客户要求在使用CAN IP实现CAN2.0时，IP接收帧不对r0位显隐性做判断。

**升级项：**IP界面上增加选项“Support CAN FD”。当客户只实现CAN2.0协议时，不勾选此项，则IP接收不判断r0。当客户实现CAN FD时，勾选此项，则IP接收需要判断r0。



**验证开发板：**客户产品开发板，GW2A-LV18EQ144C8/I7

**用户手册预计更新时间：20241030**

**新发布IP**

**需求：**市场或应用场景

**特征：**支持xxx功能

**验证开发板：**说明在哪些开发板和芯片上做了板测验证，列出开发板具体型号以及对应的芯片具体型号

**用户手册预计发布时间：**

**升级IP**

**需求：**例如客户新增xxx需求功能，bug修复，升级xxx功能，删除xxx功能等

**升级项：**增加哪些功能，删除哪些功能，修复哪些bug，修复哪些操作等

**验证开发板：**说明在哪些开发板和芯片上做了板测验证，列出开发板具体型号以及对应的芯片具体型号

**用户手册预计更新时间：不更新/20241030**